**Referat af vejledermøde #4**

**Dato: Mandag d. 09/05-2016**

**Tid: 12.30**

**Sted: Hennings Kontor**

**Deltagere: Alle.**

**Dagsorden**

1. Valg af referant
   1. Stefan tager tjansen
2. Hennings kommentarer

Generelt for alle SD : alle funktionskald skal gå gennem kontrolklassen, og må ikke gå fra boundary til boundary.

PC:   
Hvilken kasse udgår pilene fra? Hvilken styrer de andre kasser? Hvor vil ”main” være? Der må være en kasse der styrer de andre.

Et eller andet sted skal main være (normalt har man en utillity hvor main er)

Use-case 1: der er ikke så meget at komme efter, henning syntes det er som det skal være.

Måske ikke bruger der initierer, men noget software.

Styreboks:

Applikationsmodel for styreboks: Igen, der mangler en utillity med en main().

UC7: retuner true og retuner false kan eventuelt samles og så laves med alternative muligheder, for at give mere overblik.

Enhed:

Applikationsmodel for enhed skal ”der kigges på” der mangler bl.a. funktioner i styreboks IF.

UC2: ”boundary Enhed” skal ikke være der. Eventuelt besked til selv, med checkstate.

UC7:

Systemspecifikation:

Navn på x10 skal rettes hele vejen igennem dokumentet.

1. Egne Kommentare
2. Fremadrettet arbejde
   1. Efter vejledermøde aftales præcise opgaver og tidsrammer. Det behøver Henning ikke være med til.
3. Evt.